ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Стартер-генератор газотурбинного двигателя, содержащий статор, закрепленный на корпусе, ротор, подключенный к выходному валу двигателя, систему охлаждения, отличающийся тем, что к корпусу, в котором закреплен статор с обмоткой и герметичной цилиндрической вставкой, прикреплены передний подшипниковый щит и задний подшипниковый щит, имеющие с корпусом герметичное соединение, обеспечиваемое резиновым уплотнением, а в ротор встроен мультипликатор, на внутренней поверхности которого выполнены шлицы для соединения с приводным валом газотурбинного двигателя, при этом статор и ротор выполнены раздельными.