Формула изобретения
	
Способ определения заколонного перетока жидкости в действующих скважинах, включающий локальный кратковременный индукционный нагрев обсадной колонны, регистрацию температуры в обсадной колонне до и после индукционного нагрева, отличающийся тем, что осуществляют замер температуры внутренней поверхности обсадной колонны по глубине в изучаемом интервале в процессе работы скважины, проводят кратковременный длительностью до 20 мин локальный индукционный нагрев обсадной колонны в середине изучаемого интервала, после чего осуществляют серию замеров температуры внутренней поверхности обсадной колонны по глубине в изучаемом интервале, для каждого замера рассчитывают распределение температурной аномалии на внутренней поверхности обсадной колонны по глубине, определяемой как разница между температурой внутренней поверхности обсадной колонны до и после проведения ее локального индукционного нагрева по формуле: 
,
где T – температура внутренней поверхности обсадной колонны в момент времени t после окончания индукционного нагрева на глубине z, T0 – температура внутренней поверхности обсадной колонны на этой же глубине z до проведения локального индукционного нагрева, после чего анализируют смещение во времени глубины, на которой достигается максимальная температурная аномалия на внутренней поверхности обсадной колонны, вниз для определения заколонного перетока в низ или вверх для определения заколонного перетока вверх относительно участка локального индукционного нагрева, и по факту наличия смещения устанавливают факт наличия заколонного перетока в изучаемом интервале.